**Таблица режимов работы платы**

**(8 переключатель не используется)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Соединение** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. USB <-> ESP8266 (загрузка скетча) | off | off | off | off | on | on | on |
| 2. USB <-> ESP8266 (соединение) | off | off | off | off | on | on | off |
| 3. USB <-> ATmega2560 | off | off | on | on | off | off | off |
| 4. USB <-> ATmega2560 <-> ESP8266 | on | on | on | on | off | off | off |
| 5. ATmega2560 <-> ESP8266 | on | on | off | off | off | off | off |
| 6. Все независимы | off | off | off | off | off | off | off |